<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="62.23" x2="63.5" y2="62.23" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="63.5" y1="62.23" x2="63.5" y2="24.13" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="63.5" y1="24.13" x2="45.72" y2="24.13" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="45.72" y1="24.13" x2="45.72" y2="62.23" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
